**PLEIN THEATER QUEERING PUPPETS FESTIVAL 28 MAART T/M 2 APRIL 2023.

CHECKLIST TECHNIEK**

We verzoeken u deze checklist, zo volledig mogelijk ingevuld retour te zenden.

Contact persoon techniek: Gert Scheper Gert@plein-theater.nl 0644118492

|  |  |
| --- | --- |
| **naam gezelschap** |  |
| **aantal personen** |  |
| **titel voorstelling** |  |
| **datum voorstelling** |  | **aanvangstijd** |  **uur** |
| **speeltijd** |  | **pauze** | **ja / nee** |
|  |
| **contactpersoon techniek (of degene die de voorstelling draait).** |  |
| **e-mail** |  | **telefoon** |  |
|  |
| **geschatte opbouwtijd** |  |
| **licht** |  **uur** | **geluid** |  **uur** |
|  |
| **aankomsttijd** |  |
| **technici /contactpersoon** |  **uur** | **gezelschap** |  **uur** |
|  |
| **lichtplan** | **ja / nee**  |  |
| **indien geen lichtplan is opgestuurd vindt de voorstelling plaats in het standaard-totaal** |
|  |
| **bediening lichttafel door technicus**  | **gezelschap?** | **theater?** |
| **bediening geluidstafel door technicus** | **gezelschap?**  | **theater?** |
| **microfoons nodig?**  | **ja / nee** | **aantal: (zie technische lijst)** |
| **beamer nodig?:** | **ja / nee** |
| **piano nodig?:** | **ja / nee** |
| **wordt er eigen apparatuur meegenomen?** | **ja / nee** |  |
| **zo ja, wat:** |  |
|  |
| **opnames** |  |
| **geluidsopnames?** | **ja / nee** | **zo ja,zie de uitdrukkelijke voorwaarden op de technische lijst!** |
| **video-opnames?** | **ja / nee** | **zo ja,zie de uitdrukkelijke voorwaarden op de technische lijst!** |
|  |
| **decor/rekwisieten/doeken** | **ja / nee** | **zo ja, wat?** |  |
|  |
| **officiële brandveiligheidsvoorschriften vereisen dat al het brandbaar materiaal geïmpregneerd is. U kunt gevraagd worden een certificaat te overleggen!** |
|  |
| **rook** | **ja / nee** | **uitsluitend toegestaan met rookmachine van het Pleintheater** |
| **vuur is verboden!** |  |
|  |
| **bijzonderheden?** |  |
|  |
| Begintijd opbouw avond voorstelling 14.00 uur. (of anders afgesproken). |
| Er hangt een vast totaal: Front 8 x 1 kw pc, tegen 4 x 1kw fresnel, zij 3 x 2 1kw.  |
|  Tegen 4 x LED, zij 2 x 2 LED. |